# Übersicht über die Nötigen Angaben für die Automation
------------------------------------------------------

# ----------------------------------
<<berechnete Anzahl der Eingänge (4050)>>=
<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> + 
<<berechnete Anzahl der Umlenkräder mit Sensor (4021)>> + 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> + 
<<berechnete Anzahl der Lichttaster (4024)>> + 
<<berechnete Anzahl der Pinabfragen (4026)>> + 
<<berechnete Anzahl der Sync-Sensoren (4027)>> + 
( 2 * <<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> ) + 
<<berechnete Anzahl der Förderer-Motoren (4031)>> + 
<<berechnete Anzahl  der Reflexlichttaster (4032)>> + 
<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

<<berechnete Anzahl der Umlenkräder mit Sensor (4021)>> = 
Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND

<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> = 
=Gesamtanzahl_Separatoren

<<berechnete Anzahl der Lichttaster (4024)>> = 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>>


<<berechnete Anzahl der Pinabfragen (4026)>> = 
Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND

<<berechnete Anzahl der Sync-Sensoren (4027)>> = 
Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND + Anzahl_der_Zusatzseparatoren_Kreisel_mit_PINBAND

<<berechnete Anzahl  der Reflexlichttaster (4032)>> = 
Anzahl_der_ETFS


# ----------------------------------
<<berechnete Anzahl der Ausgänge (4051)>>=
<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> + 
<<berechnete Anzahl der Weichen (4022)>> + 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> + 
<<berechnete Anzahl der Scanner (4025)>> + 
<<berechnete Anzahl der AS-Elemente (4028)>> + 
<<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> + 
<<berechnete Anzahl der Förderer-Motoren (4031)>> + 
<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> = 
Anzahl_der_Kreisel + 
Anzahl_der_Verbindungskreisel + 
Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND + 
Anzahl_der_Eckräder

<<berechnete Anzahl der Weichen (4022)>> = 
Anzahl_der_Weichen

<<berechnete Anzahl der Scanner (4025)>> = 
Anzahl_der_Scanner_aller_Kreisel_mit_PINBAND + 
Anzahl_der_Scanner_in_allen_Gefällestrecke +
Anzahl_der_zusätzlichen_abzuziehenden_Scanner

<<berechnete Anzahl der AS-Elemente (4028)>> =
Anzahl_der_Gefaellestrecken + 
Anzahl_der_ETFS + 
Anzahl_der_Varioförderer

<<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> =
<<Anzahl der BT - Beladung (mit Vereinzeler, ohne Separator) (3503)>>

<<berechnete Anzahl der Förderer-Motoren (4031)>> = 
Anzahl_der_ETFS + 
Anzahl_der_Motoren_in_Varioförderer

<<berechnete Anzahl der Wartungseinheiten (4033)>> = 
( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> = 
<<Anzahl der Abwürfe (3504)>>

# ----------------------------------
<berechnete Anzahl der Busverteiler (4013)>> =
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>>

# ----------------------------------
<<berechnete Anzahl der Unterverteiler (4012)>> =
CEIL((Anzahl_der_Kreisel + Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND - Anzahl_der_Verbindungskreisel)/3 )
 + <<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>>


# ----------------------------------
<<berechnete Länge Kabelrinne (4011)>> =

CEIL( 
   Laengen_aller_Kreisel +
   Laengen_aller_ETFS_und_Zusatzstücke +
   Laengen_aller_Variofoerderer +
   ( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) * 12 + 
   ( CEIL( (Anzahl_der_Kreisel+ Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND) / 3 ) + 
   <<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>> ) * 6  +
   Laengen_aller_Gefaellestrecken +
   Laenge_aller_Kabelrinnen_ueber_Gefaellestrecken_zur_Versorgung_von_zusaetzlichen_Separatoren * 1.1 +
   <<Zusatzlänge Kabelrinne in Meter (4006)>>
)

## Elementare Eingaben für die Abhängigkeiten 
### Abgefragt in der Oberfläche
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>> (Abfrage nur in Pneumatik)
<<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>>
<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>>
(4005)>> TODO: Wo verwendet?
<<Zusatzlänge Kabelrinne in Meter (4006)>>
(4007)>> TODO: Wo verwendet?
(4008)>> TODO: Wo verwendet?
(4009)>> TODO: Wo verwendet?
(4010)>> TODO: Wo verwendet?
<<Anzahl der BT - Beladung (mit Vereinzeler, ohne Separator) (3503)>>
<<Anzahl der Abwürfe (3504)>>
<<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> 
<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>> 

### Bestimmt aus Mengen
Anzahl_der_Eckräder
Anzahl_der_ETFS
Anzahl_der_Gefaellestrecke
Anzahl_der_Kreisel
Anzahl_der_Kreisel_mit_PINBAND
Anzahl_der_Motoren_in_Varioförderer
Anzahl_der_Varioförderer
Anzahl_der_Verbindungskreisel
Anzahl_der_Verbindungskreisel
Anzahl_der_Weichen
Anzahl_der_zusätzlichen_abzuziehenden_Scanner
Anzahl_der_Zusatzseparatoren_Kreisel_mit_PINBAND
Gesamtanzahl_Separatoren
Laenge_aller_Kabelrinnen_ueber_Gefaellestrecken_zur_Versorgung_von_zusaetzlichen_Separatoren
Laengen_aller_ETFS_und_Zusatzstücke
Laengen_aller_Gefaellestrecken
Laengen_aller_Kreisel
Laengen_aller_Variofoerderer

# Nötigen Angaben für die Pneumatik
-----------------------------------

<<berechnete Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4115)>> = 
CEIL( Laengen_aller_Kreisel * 1.5  + 
	Laengen_aller_Gefaellestrecken +
	Laengen_aller_ETFS_und_Zusatzstücke +
	Laengen_aller_Variofoerderer +
	<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>> + 
)

### Abgefragt in der Oberfläche
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>
<<Zusatzlänge Gewebeschlauch in Meter - 20 Meter sind generell vorgesehen (4112)>>
<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>>

### Bestimmt aus Mengen
<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>>
Laengen_aller_ETFS_und_Zusatzstücke 
Laengen_aller_Gefaellestrecken 
Laengen_aller_Kreisel 
Laengen_aller_Variofoerderer 
