=== FC 1: Trolleydaten_löschen  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    Gesamt_Trolley_DL : Int
    TrolleyID : DInt
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: GesamtTrolly-DL angegeben? ---
      L      Gesamt_Trolley_DL
      L      0                                               // sinnvolle Angabe?
      <=I                                                    // Nein!
      BEC                                                    // Abbruch


--- NW 2: Trolleydaten auslesen und verändern ---
// Trolleydaten manipulieren:
      L      TrolleyID
      T      "TrolleyDL_SearchDaten".SEARCHDaten.TrolleyID

CALL FC "DatenOut" (SSDB:=Gesamt_Trolley_DL, SSDW:=0, PARA:=16#E100, SEARCHDATEN:=DB1012.DBX0.0, RE_VAL:="MB198", OUTDATEN:=DB1011.DBX0.0, Position:="MW200")   // Eintrag lesen + austragen

      L      "MB198"

      BEU


--- NW 3: Ende ---
      BE

