=== FC 1016: LTest  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Anzeigen Anlage ausschalten ? ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.AnlageEin
      JC     Nw02

// Anzeigen ausschalten:
      SET
      R      "PF0000"
      R      "PF0001"
      R      "PF0002"
      R      "PF0003"
      R      "PF0004"
      R      "PF0005"
//       R     "PF0006"  //Feueralarm
//       R     "PF0030" //Not-Aus
      R      "PF0031"
      R      "PF0032"
      R      "PF0033"
      R      "PF0034"
      R      "PF0040"
      R      "PF0041"
      R      "PF0042"
      R      "PF0043"
      R      "PF0044"
      R      "PF0045"
      R      "PF0046"
      R      "PF0100"
      R      "PF0101"
      R      "PF0102"
      R      "PF0117"
      R      "PF0100"
      R      "PF0101"
      R      "PF0102"
      R      "PF0120"
      R      "PF0121"
      R      "PF0122"
      R      "PF0123"
      R      "PF0124"
      R      "PF0125"
      R      "PF0126"
      R      "PF0127"
      R      "PF0130"
      R      "PF0131"
      R      "PF0132"
      R      "PF0133"
      R      "PF0134"
      R      "PF0135"
      R      "PF0136"
      R      "PF0160"
      R      "PF0161"
      R      "PF0162"
      R      "PF0177"
      R      "PF0180"
      R      "PF0181"
      R      "PF0182"
      R      "PF0183"
      R      "PF0220"
      R      "PF0221"
      R      "PF0222"
      R      "PF0237"
      R      "PF0240"
      R      "PF0241"
      R      "PF0242"
      R      "PF0243"
      R      "PF0244"
      R      "PF0245"
      R      "PF0280"
      R      "PF0281"
      R      "PF0282"
      R      "PF0297"
      R      "PF0300"
      R      "PF0301"
      R      "PF0302"
      R      "PF0303"
      R      "PF0304"
      R      "PF0305"


--- NW 2: 
 ---
// Einschalten:
Nw02: A      "SF0003"
      AN     "SGes".Lampentest_aktiv
      AN     "SGes".I_Lampentest_aktiv                       // Tastensperre
      S      "SGes".I_Lampentest_aktiv
      S      "SGes".Lampentest_aktiv

      AN     "SF0003"
      R      "SGes".I_Lampentest_aktiv                       // Tastensperre

// Ausschalten:
      A      "SF0003"
      AN     "SGes".I_Lampentest_aktiv                       // Tastensperre
      A      "SGes".Lampentest_aktiv
      S      "SGes".I_Lampentest_aktiv
      R      "SGes".Lampentest_aktiv

// Lampentest zeitlang aktiv:
      A      "SGes".Lampentest_aktiv                         // Automatisch ausschalten
      L      S5T#5M                                          // 5min
      OnDelay "T16"
      A      "T16"                                           // Nach 5min automatisch ausschalten
      R      "SGes".Lampentest_aktiv

      AN     "SGes".Lampentest_aktiv
      BEC

// Anzeigen einschalten:
      A      "SF0003"
      =      "PF0034"

      SET
      S      "PF0000"
      S      "PF0001"
      S      "PF0002"
      S      "PF0003"
      S      "PF0004"
      S      "PF0005"
      S      "PF0006"
      S      "PF0030"
      S      "PF0031"
      S      "PF0032"
      S      "PF0033"
      S      "PF0040"
      S      "PF0041"
      S      "PF0042"
      S      "PF0043"
      S      "PF0044"
      S      "PF0045"
      S      "PF0046"
      S      "PF0100"
      S      "PF0101"
      S      "PF0102"
      S      "PF0117"
      S      "PF0100"
      S      "PF0101"
      S      "PF0102"
      S      "PF0120"
      S      "PF0121"
      S      "PF0122"
      S      "PF0123"
      S      "PF0124"
      S      "PF0125"
      S      "PF0126"
      S      "PF0127"
      S      "PF0130"
      S      "PF0131"
      S      "PF0132"
      S      "PF0133"
      S      "PF0134"
      S      "PF0135"
      S      "PF0136"
      S      "PF0160"
      S      "PF0161"
      S      "PF0162"
      S      "PF0177"
      S      "PF0180"
      S      "PF0181"
      S      "PF0182"
      S      "PF0183"
      S      "PF0220"
      S      "PF0221"
      S      "PF0222"
      S      "PF0237"
      S      "PF0240"
      S      "PF0241"
      S      "PF0242"
      S      "PF0243"
      S      "PF0244"
      S      "PF0245"
      S      "PF0280"
      S      "PF0281"
      S      "PF0282"
      S      "PF0297"
      S      "PF0300"
      S      "PF0301"
      S      "PF0302"
      S      "PF0303"
      S      "PF0304"
      S      "PF0305"


--- NW 3: Ende ---
      BE

