=== FC 90: DatenResetSort  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    SSDB : Int                                          // Datenlisten-DB
    SSDW : Int                                          // Datenlisten-1.DW
  Output:
    RE_VAL : Byte                                       // Rückmeldung
  InOut:
  Temp:
    Quelle : Any                                        // Zeiger, wo Rein-Daten sind
    Ziel : Any                                          // Zeiger, FIFO-Stelle
    Kopf : Byte                                         // Datenliste-Kennnung (DA)
    Datensatzlaenge : Byte                              // Datensatzlänge in Word (01 - F0) F0=128
    Listenlaenge : Int                                  // Länge der Datenliste (maximale Anzahl der Datensätze)
    Stammdaten : Int                                    // Stammdatenlänge in Word (1 - 9)
    Belegt06 : Int                                      // reserviert von Datenliste
    Belegt08 : Int                                      // reserviert von Datenliste
    Belegt10 : Int                                      // reserviert von Datenliste
    Belegt12 : Int                                      // reserviert von Datenliste
    AnzahlEintraege : Int                               // Anzahl der eingetragenen Datensätze
    Reserve16 : Int                                     // Reserve
    Reserve18 : Int                                     // Reserve
    Suchzeiger : Int                                    // Speicherung des letzten Zugriffs / Suchzeiger
    DBDatenliste : Word                                 // Datenlisten-DB
    SFC_RET_VAL : Int                                   // Rückmeldung SFC-Aufruf
    SFC_DB_LENGTH : Word                                // Rückmeldung SFC-Aufruf
    Datenlisten_Ende : Word                             // Ende der Datenliste
    Schleife : Word                                     // Loopzähler
    SFC_WRITE_PROT : Bool                               // Rückmeldung SFC-Aufruf
    AR1Zeiger : DWord                                   // Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Schnittstellen-DB sinnvoll ? ---
      L      SSDB
      T      DBDatenliste

//       CALL  TEST_DB
//          DB_NUMBER  :=#DBDatenliste
//          RET_VAL    :=#SFC_RET_VAL
//          DB_LENGTH  :=#SFC_DB_LENGTH
//          WRITE_PROT :=#SFC_WRITE_PROT

CALL FC "TEST_DB_TO_ATTR_DB" (DB_Number:=DBDatenliste, RetVal:=SFC_RET_VAL, DB_Length:=SFC_DB_LENGTH, Write_Prot:=SFC_WRITE_PROT)

      L      SFC_RET_VAL
      L      2#0000_0000_0000_0000
      <>I
      O      SFC_WRITE_PROT
      JC     Err0                                            // kein Datenlisten-Bereich


--- NW 2: Quelle-Pointer erzeugen: ---
      L      16#1004                                         // Kennung 10 + Word=04
      T      LW0                                             // Any-Kennung, Datentyp
      L      16#000A                                         // 10 Dw´s holen
      T      LW2                                             // Wiederholungen
      L      SSDB
      T      LW4                                             // DB_Nummer
      L      SSDW                                            // Adresse
      SLD    3
      L      16#8400_0000                                    // Kennung: Daten
      OD
      T      LD6                                             // Kennung, Adresse

CALL SYS "BLKMOV" (SRCBLK:=Quelle, RET_VAL:=SFC_RET_VAL, DSTBLK:=P#L20.0 WORD 10)   // 1.-10.DW Datenliste holen

      L      SFC_RET_VAL
      L      2#0000_0000_0000_0000
      <>I
      JC     Err1


--- NW 3: Zeigerüberprüfung ---
      L      Kopf                                            // Datenliste-Kopf
      L      16#DB                                           // = DatenSortlistekennung ?
      <>I                                                    // Nein !
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      1
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      >I
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      128
      >I
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      1
      L      Listenlaenge                                    // Max.Anzahl von Datenblöcken
      >I
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      1
      L      Stammdaten                                      // Anzahl der Stammdaten
      >I
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      9
      >I
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      Stammdaten                                      // Anzahl der Stammdaten
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      >I
      JC     Err0                                            // kein Datenlistebereich

      L      Listenlaenge                                    // Länge der Datenliste
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      *I
      L      2                                               // DB byteorientiert
      *I
      +      20                                              // Speichern ab 10.DW
      L      SSDW
      +I
      T      Datenlisten_Ende
      ITD
      SLD    3
      T      AR1Zeiger                                       // /Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)

      OPN    DB[DBDatenliste]

      L      Datenlisten_Ende
      L      SFC_DB_LENGTH
      >I                                                     // Datenlisten-DB ist zu kurz!
      JC     Err0                                            // kein Datenlisten-Bereich

      L      DBW [AR1Zeiger]
      L      16#DBEE                                         // DatenSortliste-Endekennung ?
      <>I                                                    // Nein !
      JC     Err0                                            // kein Datenlisten-Bereich


--- NW 4: Datenliste löschen ---
      L      SSDW
      +      14                                              // 14.Dw
      ITD
      SLD    3
      T      AR1Zeiger                                       // /Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)

      OPN    DB[DBDatenliste]

      L      0
      T      DBW [AR1Zeiger]                                 // Anzahl Einträge löschen

      L      SSDW
      +      20                                              // 20.Dw
      ITD
      SLD    3
      T      AR1Zeiger                                       // /Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)

      L      Datensatzlaenge
      L      Listenlaenge
      *I
L500: T      Schleife

      L      0                                               // Daten löschen
      T      DBW [AR1Zeiger]

      L      AR1Zeiger
      SRD    3
      L      2
      +D
      SLD    3
      T      AR1Zeiger

      L      Schleife
      LOOP   L500


--- NW 5: Fehlerausgabe / RET_VAL ---
      SET                                                    // VKE = 1 ohne Fehler !!!
      JU     Ok
Err0: L      2#0000_0000_0000_0001                           // Kein Fifobereich
      JU     Err
Err1: L      2#0000_0000_0000_0010                           // SFC20-Aufruf mit Fehler

Err:  CLR                                                    // VKE = 0 bei Fehler !!!
Ok:   T      RE_VAL

      SAVE                                                   // VKE in BIE-Bit speichern

