=== FB 192: HWtoVP_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Schleuse_3725 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_4200 : "MZylinder"
    Schleuse_4207 : "MZylinder"
    Schleuse_4212 : "MZylinder"
    Schleuse_4214 : "MZylinder"
    Schleuse_3143 : "MZylinder"                         //  
    Schleuse_3141 : "MZylinder"                         //  
    Weiche_3137 : "MZylinder"                           //  
    Weiche_3140 : "MZylinder"                           //  
    Schleuse_3131 : "MZylinder"                         //  
    Schleuse_3134 : "MZylinder"                         //  
    Schleuse_3136 : "MZylinder"                         //  
    Schleuse_4217 : "MZylinder"                         //  
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UC072/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A(
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC072.BereichErr
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7201.Area_Stop
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7202.Area_Stop
      )
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_3725 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3725", ZylGst:=?)


--- NW 3: Übergabe des Bereichstatus System UC073/A01 ---
Next: A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC073.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next2                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 4: Schleuse_4200 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4200", ZylGst:=?)


--- NW 5: Schleuse_4207 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4207", ZylGst:=?)


--- NW 6: Schleuse_4212 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4212", ZylGst:=?)


--- NW 7: Schleuse_4214 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4214", ZylGst:=?)


--- NW 8: Übergabe des Bereichstatus System UC071/A01 ---
Next2: A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A(
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UC071.BereichErr
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7102.Area_Stop
      )
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next3                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 9: Schleuse_3143 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3143", ZylGst:=?)


--- NW 10: Schleuse_3141 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3141", ZylGst:=?)


--- NW 11: Weiche_3137 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3137", ZylGst:=?)


--- NW 12: Weiche_3140 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3140", ZylGst:=?)


--- NW 13: Schleuse_3131 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3131", ZylGst:=?)


--- NW 14: Schleuse_3134 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3134", ZylGst:=?)


--- NW 15: Schleuse_3136 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3136", ZylGst:=?)


--- NW 16: Schleuse_4217 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4217", ZylGst:=?)


--- NW 17: Ende ---
Next3: BE

