=== FB 5192: LP_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Sorter_3305 : "MZylinder"                           //  
    Weiche_LP1 : "MZylinder"                            //  
    Weiche_LP2 : "MZylinder"
    Weiche_LP3 : "MZylinder"
    Weiche_LP4 : "MZylinder"
    Weiche_LP5 : "MZylinder"
    Weiche_LP6 : "MZylinder"
    Weiche_LP7 : "MZylinder"
    Weiche_LP8 : "MZylinder"
    Weiche_LP9 : "MZylinder"
    Weiche_LP10 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP1 : "MZylinder"                 //  
    Schleuse_Ausfahrt_LP2 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP3 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP4 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP5 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP6 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP7 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP8 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP9 : "MZylinder"
    Schleuse_Ausfahrt_LP10 : "MZylinder"
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UH07/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_3305 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3305", ZylGst:=?)


--- NW 3: Weiche_LP1 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3320", ZylGst:=?)


--- NW 4: Weiche_LP2 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3317", ZylGst:=?)


--- NW 5: Weiche_LP3 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3316", ZylGst:=?)


--- NW 6: Weiche_LP4 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3315", ZylGst:=?)


--- NW 7: Weiche_LP5 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3314", ZylGst:=?)


--- NW 8: Weiche_LP6 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3313", ZylGst:=?)


--- NW 9: Weiche_LP7 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3312", ZylGst:=?)


--- NW 10: Weiche_LP8 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3311", ZylGst:=?)


--- NW 11: Weiche_LP9 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3310", ZylGst:=?)


--- NW 12: Weiche_LP10 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:=?, ZylGst:=?)


--- NW 13: Schleuse_Ausfahrt_LP1 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3341", ZylGst:=?)


--- NW 14: Schleuse_Ausfahrt_LP2 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3340", ZylGst:=?)


--- NW 15: Schleuse_Ausfahrt_LP3 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3337", ZylGst:=?)


--- NW 16: Schleuse_Ausfahrt_LP4 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3336", ZylGst:=?)


--- NW 17: Schleuse_Ausfahrt_LP5 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3335", ZylGst:=?)


--- NW 18: Schleuse_Ausfahrt_LP6 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3334", ZylGst:=?)


--- NW 19: Schleuse_Ausfahrt_LP7 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3333", ZylGst:=?)


--- NW 20: Schleuse_Ausfahrt_LP8 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3332", ZylGst:=?)


--- NW 21: Schleuse_Ausfahrt_LP9 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3331", ZylGst:=?)


--- NW 22: Schleuse_Ausfahrt_LP10 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3330", ZylGst:=?)


--- NW 23: Ende ---
Next: BE

