=== FC 78: BCD (4stellig)_to_INT  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    BCD_Wert : Word
  Output:
    Int_Wert : Int
  InOut:
  Temp:
    BCD_Vergleich : Word
    Multiplikator : Int
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
      L      0                                               // erst mal köschen
      T      Int_Wert

      L      1
      T      Multiplikator

--- NW 2: BCD-Wert wandeln ---
      L      BCD_Wert
      T      BCD_Vergleich
      L      16#000F
      AW
      L      Multiplikator
      *I
      L      Int_Wert
      +I
      T      Int_Wert

      L      Multiplikator
      L      16
      *I
      T      Multiplikator

      L      BCD_Vergleich
      SRW    4
      T      BCD_Vergleich

      L      16#000F
      AW
      L      Multiplikator
      *I
      L      Int_Wert
      +I
      T      Int_Wert

      L      Multiplikator
      L      16
      *I
      T      Multiplikator

      L      BCD_Vergleich
      SRW    4
      T      BCD_Vergleich

      L      16#000F
      AW
      L      Multiplikator
      *I
      L      Int_Wert
      +I
      T      Int_Wert

      L      Multiplikator
      L      16
      *I
      T      Multiplikator

      L      BCD_Vergleich
      SRW    4
      T      BCD_Vergleich

      L      16#000F
      AW
      L      Multiplikator
      *I
      L      Int_Wert
      +I
      T      Int_Wert


--- NW 3: Ende ---
      BE

