=== FC 1276: AMR_LeerTrolley_Anforderung_Del  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    ArbeitsPlatz : Word
  Output:
  InOut:
    Gespeicherte_LeerTrolleys : Int
  Temp:
    DLDB : Int
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Bisherig gespeicherte Anforderung löschen ---
      L      Gespeicherte_LeerTrolleys                       // Diese Anzahl ist schon gespeichert
      L      0
      ==I                                                    // Nichts gespeichert
      BEC

      CAC
      +      1100                                            // 1101 ->1109
      T      DLDB

      L      ArbeitsPlatz
      T      "MW220"

CALL FC "DatenOut" (SSDB:=DLDB, SSDW:=0, PARA:=16#E100, SEARCHDATEN:=P#M220.0, RE_VAL:="MB198", OUTDATEN:=P#M200.0, Position:="MW196")   // Daten suchen und austragen

      L      0                                               // Keine Speicherung mehr
      T      Gespeicherte_LeerTrolleys                       // Diese Anzahl ist schon gespeichert


--- NW 2: Ende ---
      BE

