=== FC 180: HWtoVP_Leser_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Zielebene : Word
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
// Keine
      L      0                                               // Evtl. Zwischenziel (MW196)
      T      "MW196"


--- NW 2: Schleuse 3143: (Anfrage KontrollPlatz) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3143                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3143E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3143

      BEU

Y3143: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3143.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3143.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3143.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#B000, ShopGroup:=DINT#0)   // Voll-Puffer-Bereich

      BEU

X3143E: NOP 0


--- NW 3: Schleuse 3141: (Vor Einfahrt KontrollPlatz) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3141                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3141E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3141

      BEU

Y3141: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3141.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3141.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3141.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#B000, ShopGroup:=DINT#0)   // Voll-Puffer-Bereich

      BEU

X3141E: NOP 0


--- NW 4: Schleuse 3134: (KontrollPlatz) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3134                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3134E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3134

      BEU

Y3134: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3134.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3134.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DHWtoVP_OmniFahren".Schleuse_3134.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#B000, ShopGroup:=DINT#0)   // Voll-Puffer-Bereich

      BEU

X3134E: NOP 0


--- NW 5: Ende ---
      BE

