=== FC 6180: LPtoHW_Leser_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Zielebene : Word
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
// Keine
      L      0                                               // Evtl. Zwischenziel (MW196)
      T      "MW196"


--- NW 2: Schleuse 3323: (Trolley-Beladung) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3323                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3323E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3323

      BEU

Y3323: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DLPtoHW_OmniFahren".Schleuse_3323.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DLPtoHW_OmniFahren".Schleuse_3323.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DLPtoHW_OmniFahren".Schleuse_3323.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#A000, ShopGroup:=DINT#0)   // Leerpuffer-Bereich

      BEU

X3323E: NOP 0


--- NW 3: Schleuse 4221: (Vor ByPass zurück zum VP) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      4221                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X4221E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y4221

      BEU

Y4221: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DLPtoHW_OmniFahren".Schleuse_4221.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DLPtoHW_OmniFahren".Schleuse_4221.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DLPtoHW_OmniFahren".Schleuse_4221.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#AAAA, ShopGroup:=DINT#0)   // AMR-Bereich-Bereich

      BEU

X4221E: NOP 0


--- NW 4: Ende ---
      BE

