=== FB 192: HWtoAMR_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Schleuse_3061 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_3005 : "MZylinder"
    Schleuse_3004 : "MZylinder"
    Schleuse_3000 : "MZylinder"
    Schleuse_3562 : "MZylinder"
    Schleuse_3565 : "MZylinder"                         //  
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UC061/A01 ---
      A      "DAMR_Bereich".A01_UH06.Automatik
      AN     "DAMR_Bereich".A01_UH06.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DAMR_Bereich".A01_UC061.BereichErr
      O      "DAMR_Bereich".A01_UZ6102.Area_Stop
      O      "DAMR_Bereich".A01_UZ6103.Area_Stop
      O      "DAMR_Bereich".A01_UZ6104.Area_Stop
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_3061 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3061", ZylGst:=?)


--- NW 3: Schleuse_3005 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3005", ZylGst:=?)


--- NW 4: Schleuse_3004 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3004", ZylGst:=?)


--- NW 5: Übergabe des Bereichstatus System UH06 / A01 ---
Next: A      "DAMR_Bereich".A01_UH06.Automatik
      AN     "DAMR_Bereich".A01_UH06.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DAMR_Bereich".A01_UH06_Halle4.BereichErr
      JC     Next2                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 6: Schleuse_3000 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3000", ZylGst:=?)


--- NW 7: Schleuse_3562 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3562", ZylGst:=?)


--- NW 8: Schleuse_3565 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3565", ZylGst:=?)


--- NW 9: Ende ---
Next2: BE

