=== FC 1000: Wandel_FC_für_DB1000  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Wandeln der Daten ---
      L      "MD94"
      +      DINT#-6040000                                   // Funktioniert bis max: 6072767 (Wert + 32767)
      T      "MW92"                                          // Funktioniert bis max: 32767, danach negativ


--- NW 2: Ende ---
      BE

