=== FB 2192: HWtoOB_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Schleuse_3546 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_3552 : "MZylinder"
    Schleuse_3014 : "MZylinder"
    Schleuse_3012 : "MZylinder"
    Schleuse_3010 : "MZylinder"
    Schleuse_3070 : "MZylinder"                         //  
    Schleuse_3073 : "MZylinder"                         //  
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UH06 / A01 ---
      A      "DAMR_Bereich".A01_UH06.Automatik
      AN     "DAMR_Bereich".A01_UH06.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DAMR_Bereich".A01_UH06_Halle4.BereichErr
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_3546 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3546", ZylGst:=?)


--- NW 3: Schleuse_3552 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3552", ZylGst:=?)


--- NW 4: Schleuse_3014 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3014", ZylGst:=?)


--- NW 5: Übergabe des Bereichstatus System UC061/A01 ---
Next: A      "DAMR_Bereich".A01_UH06.Automatik
      AN     "DAMR_Bereich".A01_UH06.Handbetrieb
      =      Auto

      CLR
      =      Hand

      A      "DAMR_Bereich".A01_UC061.BereichErr
      O      "DAMR_Bereich".A01_UZ6102.Area_Stop
      O      "DAMR_Bereich".A01_UZ6103.Area_Stop
      O      "DAMR_Bereich".A01_UZ6104.Area_Stop
      JC     Next2                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 6: Schleuse_3012 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3012", ZylGst:=?)


--- NW 7: Schleuse_3010 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3010", ZylGst:=?)


--- NW 8: Schleuse_3070 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3070", ZylGst:=?)


--- NW 9: Schleuse_3073 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3073", ZylGst:=?)


--- NW 10: Ende ---
Next2: BE

