FUNCTION_BLOCK "Arbeitsplätze_Sensoren"
TITLE = Einige Sensoren entprellen Arbeitsplätze
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
AUTHOR : IBAE
VERSION : 0.1
   VAR 
      Stau_BG3566 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3567 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3457 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3447 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3483 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3484 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3486 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3244 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_BG3542 : "MSensoren";   // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
      Stau_Einfahrt_PS5 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_PS5 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_PS5 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_PS5 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_PS5 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_PS5 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_PS5 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_PS4 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_PS4 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_PS4 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_PS4 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_PS4 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_PS4 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_PS4 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_PS3 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_PS3 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_PS3 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_PS3 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_PS3 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_PS3 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_PS3 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_PS2 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_PS2 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_PS2 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_PS2 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_PS2 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_PS2 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_PS2 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_PS1 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_PS1 : "MSensoren";
      An_BG3383 : "MSensoren";   // Am Sensor Ende MA0203
      Stau_Platz1_PS1 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_PS1 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_PS1 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_PS1 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_PS1 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_MPS3 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_MPS2 : "MSensoren";
      Stau_Einfahrt_MPS1 : "MSensoren";
      Stau_nach_Einfahrt_MPS1 : "MSensoren";
      Stau_Platz1_MPS1 : "MSensoren";
      Stau_Platz2_MPS1 : "MSensoren";
      Stau_Platz3_MPS1 : "MSensoren";
      Stau_Ausfahrt_MPS1 : "MSensoren";
      Stau_nach_Ausfahrt_MPS1 : "MSensoren";
   END_VAR

   VAR_TEMP 
      T_Ein : Int;   // Vorgabe Einschaltverzögerung
      T_Aus : Int;   // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
      F1 : Bool;   // Geschwindigkeit 1 aktiviert
      F2 : Bool;   // Geschwindigkeit 2 aktiviert
      F3 : Bool;   // Geschwindigkeit 3 aktiviert
      ESensor : Bool;   // Sensoren
      Antrieb : Bool;
      VReal : Real;   // GeschwindigkeitinReal
      Zeit : Int;   // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
      Aktiv : Bool;   // Zeit aktivieren
   END_VAR


BEGIN
NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3566
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3566
      (  ESensor                     := "BG3566" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3567
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3567
      (  ESensor                     := "BG3567" , 
         T_Ein                       := 80 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3457
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3457
      (  ESensor                     := "BG3457" , 
         T_Ein                       := 80 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3447
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3447
      (  ESensor                     := "BG3447" , 
         T_Ein                       := 80 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3483
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3483
      (  ESensor                     := "BG3483" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3484
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3484
      (  ESensor                     := "BG3484" , 
         T_Ein                       := 80 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3486
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3486
      (  ESensor                     := "BG3486" , 
         T_Ein                       := 80 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3244
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3244
      (  ESensor                     := "BG3244" , 
         T_Ein                       := 80 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau am Sensor BG3542
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_BG3542
      (  ESensor                     := "BG3542" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_PS5
      (  ESensor                     := "BG3242" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_PS5
      (  ESensor                     := "BG3264" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_PS5
      (  ESensor                     := "BG3245" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_PS5
      (  ESensor                     := "BG3251" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_PS5
      (  ESensor                     := "BG3255" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_PS5
      (  ESensor                     := "BG3260" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt PS5
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_PS5
      (  ESensor                     := "BG3263" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_PS4
      (  ESensor                     := "BG3272" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_PS4
      (  ESensor                     := "BG3270" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_PS4
      (  ESensor                     := "BG3275" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_PS4
      (  ESensor                     := "BG3281" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_PS4
      (  ESensor                     := "BG3285" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_PS4
      (  ESensor                     := "BG3290" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt PS4
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_PS4
      (  ESensor                     := "BG3294" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_PS3
      (  ESensor                     := "BG3302" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_PS3
      (  ESensor                     := "BG3294" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_PS3
      (  ESensor                     := "BG3305" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_PS3
      (  ESensor                     := "BG3311" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_PS3
      (  ESensor                     := "BG3315" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_PS3
      (  ESensor                     := "BG3320" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt PS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_PS3
      (  ESensor                     := "BG3322" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_PS2
      (  ESensor                     := "BG3332" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_PS2
      (  ESensor                     := "BG3330" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_PS2
      (  ESensor                     := "BG3335" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_PS2
      (  ESensor                     := "BG3341" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_PS2
      (  ESensor                     := "BG3345" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_PS2
      (  ESensor                     := "BG3350" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt PS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_PS2
      (  ESensor                     := "BG3361" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_PS1
      (  ESensor                     := "BG3362" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_PS1
      (  ESensor                     := "BG3361" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Am Sensor Separator 3383
//Sensoren entprellen
      CALL #An_BG3383
      (  ESensor                     := "BG3381" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 50 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := "MA0094"
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_PS1
      (  ESensor                     := "BG3365" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_PS1
      (  ESensor                     := "BG3371" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_PS1
      (  ESensor                     := "BG3375" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_PS1
      (  ESensor                     := "BG3380" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt PS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_PS1
      (  ESensor                     := "BG3384" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3392" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3391" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3395" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3401" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3405" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3410" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt MPS3
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_MPS3
      (  ESensor                     := "BG3414" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3422" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3445" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3425" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3431" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3435" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3440" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt MPS2
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_MPS2
      (  ESensor                     := "BG3444" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 10 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Einfahrt MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Einfahrt_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3452" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach_Einfahrt MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Einfahrt_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3451" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz1 MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz1_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3455" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz2 MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz2_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3461" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Platz3 MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Platz3_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3465" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 30 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau Ausfahrt MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_Ausfahrt_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3470" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Stau nach Ausfahrt MPS1
//Sensoren entprellen
      CALL #Stau_nach_Ausfahrt_MPS1
      (  ESensor                     := "BG3541" , 
         T_Ein                       := 1 , 
         T_Aus                       := 11 , 
         tein_aktiv                  := TRUE , 
         taus_aktiv                  := TRUE
      );

NETWORK
TITLE = Ende
      BE;

END_FUNCTION_BLOCK

