=== FB 3128: EP_OmniFahren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Schleuse_4503 : "MHMOmniSchleuse"
    EP_1_voll : Bool
    EP_2_voll : Bool
    EP_3_voll : Bool
    EP_4_voll : Bool
  Temp:
    ErrQuit : Bool
    ErrAnz : Bool
    Stau_raus : Bool
    Start_ok : Bool
    B_aktiv : Bool
    B_vor_Schleuse : Bool
    B_nach_Schleuse : Bool
    Antrieb_aktiv : Bool
    Antrieb_start : Bool
    Antrieb_stop : Bool
    Fahren_Ok : Bool
    Antrieb_nicht_stoppen : Bool
  Constant:

--- NW 1: Systemzeug ---
// VollPuffer-Bereich:
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.AnlageEin
      =      Schleuse_4503.Dyn.Sk.Auto_akt

      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UC074.BereichErr
      =      Schleuse_4503.Dyn.Sk.Bereich_ok


--- NW 2: Störungen quittieren UZ7402 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7402.StOk_aktiv
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.StOk_aktiv
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.StOk_aktiv
      =      ErrQuit


--- NW 3: Schleuse 4503 ---
CALL FB "None" ,  (Schleusen_Nr:=4503, ErrQuit:=ErrQuit, B_VorSchleuse:="BG4502", B_InSchleuse:="BG4503", B_AusSchleuse:=?, B_Stau_raus:=?, Start_Ok:=?, Antrieb_Schleuse_aktiv:="MA0325", Antrieb_plus_aktiv:=?, Schleuse_geöffnet:="MB4503", RestZeit_Bereich_plus:=?, Y_Schleuse_Auf:=?, Error:=DB708.DBW564, Antrieb_Schleuse_vor:="DVPtoEP_Antriebe".MA0325.Stat.A_vor, Antrieb_Schleuse_start:="DVPtoEP_Antriebe".MA0325.Stat.A_start, Antrieb_Schleuse_stop:="DVPtoEP_Antriebe".MA0325.Stat.Stop_vor, Antrieb_Schleuse_PS:="DVPtoEP_Antriebe".MA0325.Stat.A_PS, Antrieb_plus_vor:=?, Antrieb_plus_start:=?, hStOk:=ErrAnz)   // weiterfahrt über Sorter-Sep

      AN     Schleuse_4503.Dyn.Status.Reset_aktiv
      JC     NoR4503

      L      DINT#0
      T      "DEP_Sorter".Sorter_MB4503.Dyn.Scanner.Rec_IDX  // IDX
      L      0
      T      "DEP_Sorter".Sorter_MB4503.Separator.Default_Ziel
      T      "DEP_Sorter".Sorter_MB4503.Dyn.Scanner.Rec_DEST_Ziel

NoR4503: NOP 0


--- NW 4: Störungen anzeigen UZ7402 ---
      A      ErrAnz
      R      ErrAnz
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7402.StOk_blinken
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.StOk_blinken
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.StOk_blinken


--- NW 5: Ende ---
      BE

