=== FC 1180: VP_Leser_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Zielebene : Word
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
// Keine
      L      0                                               // Evtl. Zwischenziel (MW196)
      T      "MW196"


--- NW 2: Schleuse 3121: (Sorter VP A / KontrollPlatz) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3121                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3121E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3121

      BEU

Y3121: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DVP_OmniFahren".Schleuse_3121.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

// /In Zukunft Anfrage bei Host!
CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DVP_OmniFahren".Schleuse_3121.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DVP_OmniFahren".Schleuse_3121.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#0000, ShopGroup:=DINT#815)   // /

      BEU

X3121E: NOP 0


--- NW 3: Schleuse 3123: (Sorter VP A / RückführStecke) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3123                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3123E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3123

      BEU

Y3123: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DVP_OmniFahren".Schleuse_3123.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

// /In Zukunft Anfrage bei Host!
CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DVP_OmniFahren".Schleuse_3123.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DVP_OmniFahren".Schleuse_3123.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#0000, ShopGroup:=DINT#815)   // /

      BEU

X3123E: NOP 0


--- NW 4: Schleuse 3244: (nach Puffer-Ausfahrt) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      3244                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3244E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y3244

      SET
// /      S     "DVP_OmniFahren".Schleuse_3244.Dyn.HMI.Abzweig_fahren///

      BEU

Y3244: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// /In Zukunft Anfrage bei Host!
CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DVP_OmniFahren".Schleuse_3244.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DVP_OmniFahren".Schleuse_3244.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#0000, ShopGroup:=815)   // Erst mal, da kein Host! | /

      BEU

X3244E: NOP 0


--- NW 5: Ende ---
      BE

