FUNCTION "FC_ActionConvert" : String
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT 
      nInAktion : Int;
   END_VAR


BEGIN
	#"FC_ActionConvert" := '';
	
	IF #nInAktion <= 0 THEN
	    RETURN;
	END_IF;
	
	CASE #nInAktion OF
	    1:
	        #FC_ActionConvert := '1'; //ShipLane1
	    2:
	        #FC_ActionConvert := '2'; //ShipLane2
	    3:
	        #FC_ActionConvert := '3'; //ShipLane3
	    4:
	        #FC_ActionConvert := '4'; //ShipLane4
	        
	    3130: //Sensor Jam
	        #FC_ActionConvert := '1'; //Pickcontrol
	        
	    3127: //Sensor Jam
	        #FC_ActionConvert := '-1'; //Vollpuffer
	        
	    ELSE
	        #FC_ActionConvert := '-1'; //Default
	END_CASE;
	
END_FUNCTION

