I-O-Konvertierer
Freitag, 9. April 2021
10:06
Zum Nutzen des Konvertierers muss zunächst eine Datei aus BricsCAD exportiert werden. Die Anleitung dazu ist hier.
Vor dem ersten Start ist ein Blick in Erster Start und Einrichtung empfehlenswert, um Probleme zu vermeiden.
Falls Fehler bekannt sind oder Änderungswünsche bestehen, können diese gerne hier eingetragen werden.
Folgende Betriebsmittel werden als Eingang erkannt:
"FDI", "B", "S", "E", "I", "DI", "BA", "BB", "BC", "BD", "BE", "BF", "BG", "BH", "BJ", "BK", "BL", "BM", "BN", "BP", "BQ", "BR", "BS", "BT", "BU", "BV", "BW", "BX", "BY", "BZ", "FA", "FB", "FC", "FD", "FE", "FF", "FG", "FH", "FJ", "FK", "FL", "FM", "FN", "FP", "FQ", "FR", "FS", "FT", "FU", "FV", "FW", "FX", "FY", "FZ", "SA", "SB", "SC", "SD", "SE", "SF", "SG", "SH", "SJ", "SK", "SL", "SM", "SN", "SP", "SQ", "SR", "SS", "ST", "SU", "SV", "SW", "SX", "SY", "SZ"
Folgende Betriebsmittel werden als Ausgang erkannt:
"K", "O", "Q", "M", "A", "P", "DQ", "CA", "CB", "CC", "CD", "CE", "CF", "CG", "CH", "CJ", "CK", "CL", "CM", "CN", "CP", "CQ", "CR", "CS", "CT", "CU", "CV", "CW", "CX", "CY", "CZ", "EA", "EB", "EC", "ED", "EE", "EF", "EG", "EH", "EJ", "EK", "EL", "EM", "EN", "EP", "EQ", "ER", "ES", "ET", "EU", "EV", "EW", "EX", "EY", "EZ", "GA", "GB", "GC", "GD", "GE", "GF", "GG", "GH", "GJ", "GK", "GL", "GM", "GN", "GP", "GQ", "GR", "GS", "GT", "GU", "GV", "GW", "GX", "GY", "GZ", "HA", "HB", "HC", "HD", "HE", "HF", "HG", "HH", "HJ", "HK", "HL", "HM", "HN", "HP", "HQ", "HR", "HS", "HT", "HU", "HV", "HW", "HX", "HY", "HZ", "KA", "KB", "KC", "KD", "KE", "KF", "KG", "KH", "KJ", "KK", "KL", "KM", "KN", "KP", "KQ", "KR", "KS", "KT", "KU", "KV", "KW", "KX", "KY", "KZ", "MA", "MB", "MC", "MD", "ME", "MF", "MG", "MH", "MJ", "MK", "ML", "MM", "MN", "MP", "MQ", "MR", "MQ", "MR", "MS", "MT", "MU", "MV", "MW", "MX", "MY", "MZ", "PA", "PB", "PC", "PD", "PE", "PF", "PG", "PH", "PJ", "PK", "PL", "PM", "PN", "PP", "PQ", "PR", "PS", "PT", "PU", "PV", "PW", "PX", "PY", "PZ", "QA", "QB", "QC", "QD", "QE", "QF", "QG", "QH", "QJ", "QK", "QL", "QM", "QN", "QP", "QQ", "QR", "QS", "QT", "QU", "QV", "QW", "QX", "QY", "QZ", "RA", "RB", "RC", "RD", "RE", "RF", "RG", "RH", "RJ", "RK", "RL", "RM", "RN", "RP", "RQ", "RR", "RS", "RT", "RU", "RV", "RW", "RX", "RY", "RZ", "TA", "TB", "TC", "TD", "TE", "TF", "TG", "TH", "TJ", "TK", "TL", "TM", "TN", "TP", "TQ", "TR", "TS", "TT", "TU", "TV", "TW", "TX", "TY", "TZ"